Taller de Ciencia

TABLA 1 Algunas Frecuencias Comunes

Uso Rango

ángaro de aviación 300 - 435 KHz radio AM 535 - 1705 KHz anuncios a choferes 1610 KHz radio CB 26.96 - 27.41 KHz aviones 2.85 - 23.35 MHz abre puertas 40 MHz monitores de bebe 49 MHz telefonos no-alámbricas 40 - 50 MHz TV canales 2-4 54 - 72 MHz TV canales 5-6 76 - 88 MHz radio FM 88 - 108 MHz TV canales 7-13 174 - 216 MHz TV canales 21-36 512 - 608 MHz TV canales 38-69 614 - 806 MHz Telefonos celulares 806 - 902 MHz GPS militar 1227.60 MHz GPS detección nuclear 1381.05 MHz GPS civil 1575.42 MHz GPS telemetría 2227.50 MHz

TABLA 2 Frecuencias Reservadas para Radioastronomía

Rango Solo?

13.36 - 13.41 MHz 25.55 - 25.67 MHz 37.50 - 38.25 MHz compartido 73.00 - 74.60 MHz 406.1 - 410.0 MHz compartido 608.0 - 614.0 MHz 1400 - 1427 MHz† compartido 1610.6 - 1613.8 MHz* compartido 1660 - 1670 MHz* compartido 2655 - 2700 MHz compartido 4.99 - 5.0 GHz compartido 10.6 - 10.7 GHz compartido 15.35 - 15.4 GHz compartido 22.21 - 22.5 GHz compartido 23.6 - 24.0 GHz compartido 31.3 - 31.8 GHz compartido 42.5 - 43.5 GHz compartido 51.4 - 54.25 GHz compartido 58.2 - 59.0 GHz compartido 64.0 - 65.0 GHz compartido 72.77 - 72.91 GHz compartido 86.0 - 92.0 GHz compartido 105 - 116 GHz‡ compartido 164 - 168 GHz compartido 182 - 185 GHz compartido 217 - 231 GHz compartido 265 - 275 GHz compartido

†Corresponde a la línea HI. *Corresponde a la línea OH. ‡Corresponde a la línea CO.